(module easyeda2kicad:QFN-24_L5.0-W5.0-P0.65-BL-EP3.2 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.41) (layer F.SilkS))
	(fp_text value QFN-24_L5.0-W5.0-P0.65-BL-EP3.2 (at 0 6.41) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 25 smd rect (at 0.00 0.00 90.00) (size 3.20 3.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 24 smd rect (at -2.41 1.63 90.00) (size 0.36 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 23 smd rect (at -2.41 0.98 90.00) (size 0.36 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 22 smd rect (at -2.41 0.33 90.00) (size 0.36 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 21 smd rect (at -2.41 -0.33 90.00) (size 0.36 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 20 smd rect (at -2.41 -0.98 90.00) (size 0.36 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 19 smd rect (at -2.41 -1.62 90.00) (size 0.36 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 18 smd rect (at -1.62 -2.41 90.00) (size 0.66 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at -0.98 -2.41 90.00) (size 0.66 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at -0.33 -2.41 90.00) (size 0.66 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at 0.33 -2.41 90.00) (size 0.66 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 0.98 -2.41 90.00) (size 0.66 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 1.63 -2.41 90.00) (size 0.66 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 2.41 -1.62 90.00) (size 0.36 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 2.41 -0.98 90.00) (size 0.36 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 2.41 -0.33 90.00) (size 0.36 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 2.41 0.33 90.00) (size 0.36 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 2.41 0.98 90.00) (size 0.36 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 2.41 1.63 90.00) (size 0.36 0.66) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.63 2.41 90.00) (size 0.66 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.98 2.41 90.00) (size 0.66 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.33 2.41 90.00) (size 0.66 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.33 2.41 90.00) (size 0.66 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.98 2.41 90.00) (size 0.66 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -1.62 2.41 90.00) (size 0.66 0.36) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LTC5593IUH#TRPBF/LTC5593IUH#TRPBF.3dshapes/QFN-24_L5.0-W5.0-H0.8-P0.65-BL-EP3.2.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)