(module easyeda2kicad:TSOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.95) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TSOT-23-5_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR (at 0 4.95) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at 1.29 0.95 0.00) (size 1.10 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at 1.29 0.00 0.00) (size 1.10 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 1.29 -0.95 0.00) (size 1.10 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -1.29 -0.95 180.00) (size 1.10 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -1.29 0.95 180.00) (size 1.10 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LTC6905CS5-133#TRMPBF/LTC6905CS5-133#TRMPBF.3dshapes/TSOT-23-5_L2.9-W1.6-H1.00-LS2.8-P0.95.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)