(module easyeda2kicad:DFN-12_L3.0-W3.0-P0.45-LS3.5-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.4) (layer F.SilkS))
	(fp_text value DFN-12_L3.0-W3.0-P0.45-LS3.5-BL-EP (at 0 5.4) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.12 1.40 0.00) (size 0.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.67 1.40 0.00) (size 0.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.23 1.40 0.00) (size 0.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.23 1.40 0.00) (size 0.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.68 1.40 0.00) (size 0.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.12 1.40 0.00) (size 0.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.12 -1.40 0.00) (size 0.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.68 -1.40 0.00) (size 0.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.23 -1.40 0.00) (size 0.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at -0.23 -1.40 0.00) (size 0.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -0.67 -1.40 0.00) (size 0.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -1.12 -1.40 0.00) (size 0.25 0.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.38 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LTC6957IDD-3#PBF/LTC6957IDD-3#PBF.3dshapes/DFN-12_L3.0-W3.0-H0.8-P0.50-LS3.0-BL-EP.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)