(module LTR390UV01 (layer F.Cu) (tedit 636F0022)
  (descr "6-pin chipled")
  (tags LED)
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.47904) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LTR390UV01 (at 0 2.62128) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -0.65 0.9) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 0 0.9) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 0.65 0.9) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.65 -0.9) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0 -0.9) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.65 -0.9) (size 0.3 0.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model LTR-390UV-01.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
