(module easyeda2kicad:LED-ARRAY-SMD_0603-4P-L1.6-W1.6-BL-RD (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.4) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LED-ARRAY-SMD_0603-4P-L1.6-W1.6-BL-RD (at 0 4.4) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 smd rect (at 0.82 0.40 0.00) (size 1.00 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.82 -0.40 0.00) (size 1.00 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.82 -0.40 0.00) (size 1.00 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.82 0.40 0.00) (size 1.00 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LTST-C19HE1WT-H/LTST-C19HE1WT-H.3dshapes/LED-SMD-4P_L1.6-W1.5-H0.6-LS1.6.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)