(module easyeda2kicad:LED-ARRAY-SMD_4P-L1.6-W1.6-TL-CW (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.83) (layer F.SilkS))
	(fp_text value LED-ARRAY-SMD_4P-L1.6-W1.6-TL-CW (at 0 4.83) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 4 smd oval (at -0.45 0.83 0.00) (size 0.55 0.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at 0.45 0.83 0.00) (size 0.55 0.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at 0.45 -0.83 0.00) (size 0.55 0.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd oval (at -0.45 -0.83 0.00) (size 0.55 0.92) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/LTST-C19HE1WT/LTST-C19HE1WT.3dshapes/LED-ARRAY-SMD_4P-L1.6-W1.6-H0.4-TL-CW.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)