(module Littelfuse-HE3321A1200-MFG (layer F.Cu) (tedit 602D5091)
(fp_text reference REF** (at -12.0650000000 -4.3000000000 0.0000000000) (layer F.SilkS))
(pad 1 thru_hole rect (at -10.1600000000 0.0000000000 )(size 1.3000000000 1.3000000000)(drill 0.8)(layers *.Cu))
(pad 4 thru_hole circle (at 10.1600000000 0.0000000000 )(size 1.3000000000 1.3000000000)(drill 0.8)(layers *.Cu))
(pad 2 thru_hole circle (at -5.0800000000 0.0000000000 )(size 1.3000000000 1.3000000000)(drill 0.8)(layers *.Cu))
(pad 3 thru_hole circle (at 5.0800000000 0.0000000000 )(size 1.3000000000 1.3000000000)(drill 0.8)(layers *.Cu))
(model eec.models/Littelfuse_-_HE3321A1200.step
      (at (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (rotate (xyz 0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000))
      (scale (xyz 1 1 1))
    )
)
