(module LoRa-E5 (layer F.Cu) (tedit 5FC0762C)
  (fp_text reference REF** (at 0 0.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value LoRa-E5 (at 0 -0.5) (layer F.Fab))
  (pad 4 smd rect (at -6 0 90) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -6 -1.25 90) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -6 -2.5 90) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -6 -3.75 90) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -6 1.25 90) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -6 2.5 90) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -6 3.75 90) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 0 6 180) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -1.25 6 180) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -2.5 6 180) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -3.75 6 180) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.25 6 180) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 2.5 6 180) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 3.75 6 180) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at 6 0 270) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at 6 1.25 270) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 6 2.5 270) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 6 3.75 270) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at 6 -1.25 270) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at 6 -2.5 270) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at 6 -3.75 270) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at 0 -6) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at 1.25 -6) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at 2.5 -6) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at 3.75 -6) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -1.25 -6) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -2.5 -6) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at -3.75 -6) (size 1 2.3) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
