(module easyeda2kicad:RES-ADJ-TH_M-1305 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -10.15) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-ADJ-TH_M-1305 (at 0 10.15) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 thru_hole circle (at 0.00 6.15 180.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 0.00 -6.15 180.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(pad 1 thru_hole circle (at 0.00 -3.85 180.00) (size 1.20 1.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.5999987999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/M-1305 10K/M-1305 10K.3dshapes/RES-ADJ-TH_3590S-2-104L.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -9.260 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)