(module NXP-SOT617-1-02_2016-0-IPC_A (layer F.Cu) (tedit 643D49CF)
  (fp_text reference REF** (at -2.2 -3.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.451247 -1.75) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd roundrect (at -2.451247 -1.25) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 3 smd roundrect (at -2.451247 -0.75) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 4 smd roundrect (at -2.451247 -0.25) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 5 smd roundrect (at -2.451247 0.250001) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 6 smd roundrect (at -2.451247 0.750001) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 7 smd roundrect (at -2.451247 1.250001) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 8 smd roundrect (at -2.451247 1.750001) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 17 smd roundrect (at 2.451248 1.750001) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 18 smd roundrect (at 2.451248 1.250001) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 19 smd roundrect (at 2.451248 0.750001) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 20 smd roundrect (at 2.451248 0.250001) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 21 smd roundrect (at 2.451248 -0.25) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 22 smd roundrect (at 2.451248 -0.75) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 23 smd roundrect (at 2.451248 -1.25) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 24 smd roundrect (at 2.451248 -1.75) (size 1.009637 0.239283) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 9 smd roundrect (at -1.75 2.451248) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 10 smd roundrect (at -1.25 2.451248) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 11 smd roundrect (at -0.75 2.451248) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 12 smd roundrect (at -0.25 2.451248) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 13 smd roundrect (at 0.250001 2.451248) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 14 smd roundrect (at 0.750001 2.451248) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 15 smd roundrect (at 1.250001 2.451248) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 16 smd roundrect (at 1.750001 2.451248) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 25 smd roundrect (at 1.750001 -2.451247) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 26 smd roundrect (at 1.250001 -2.451247) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 27 smd roundrect (at 0.750001 -2.451247) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 28 smd roundrect (at 0.250001 -2.451247) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 29 smd roundrect (at -0.25 -2.451247) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 30 smd roundrect (at -0.75 -2.451247) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 31 smd roundrect (at -1.25 -2.451247) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 32 smd roundrect (at -1.75 -2.451247) (size 0.239283 1.009637) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.5))
  (pad 33 smd rect (at 0 0) (size 3.25 3.25) (layers F.Cu F.Mask))
  (model eec.models/NXP_-_MFRC52202HN1,151.step
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
