(module MODULE_ABX00053 (layer F.Cu) (tedit 6385B42B)
  (fp_text reference REF** (at -19.66976 -9.57072) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.Fab) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at -17.78 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -15.24 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -12.7 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -10.16 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -5.08 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -2.54 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 0 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 2.54 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 5.08 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 11 thru_hole circle (at 7.62 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 10.16 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 12.7 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 15.24 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 15 thru_hole circle (at 17.78 7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 16 thru_hole circle (at 17.78 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 17 thru_hole circle (at 15.24 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 18 thru_hole circle (at 12.7 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 19 thru_hole circle (at 10.16 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 20 thru_hole circle (at 7.62 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 21 thru_hole circle (at 5.08 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 22 thru_hole circle (at 2.54 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 23 thru_hole circle (at 0 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 24 thru_hole circle (at -2.54 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 25 thru_hole circle (at -5.08 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 26 thru_hole circle (at -7.62 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 27 thru_hole circle (at -10.16 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 28 thru_hole circle (at -12.7 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 29 thru_hole circle (at -15.24 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 30 thru_hole circle (at -17.78 -7.62) (size 1.524 1.524) (drill 1.016) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -20.32 7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -20.32 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 20.32 -7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 20.32 7.62) (size 1.65 1.65) (drill 1.65) (layers *.Cu *.Mask))
)
