(module STM32G031J6M6 (layer F.Cu) (tedit 63B57813)
  (fp_text reference REF** (at 0.01 -3.5) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user * (at -3.85 -1.59) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.6797 -1.905) (size 1.5494 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.6797 -0.635) (size 1.5494 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.6797 0.635) (size 1.5494 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.6797 1.905) (size 1.5494 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.6797 1.905) (size 1.5494 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.6797 0.635) (size 1.5494 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.6797 -0.635) (size 1.5494 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.6797 -1.905) (size 1.5494 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
