(module TL3315NF100Q (layer F.Cu) (tedit 63A45A0A)
  (fp_text reference REF** (at 0 -3.06) (layer F.SilkS))
  (fp_text value . (at -3.06 -2.11) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.250001 -1.750002) (size 0.7112 1.0922) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 2.250001 -1.750002) (size 0.7112 1.0922) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.250001 1.750002) (size 0.7112 1.0922) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 2.250001 1.750002) (size 0.7112 1.0922) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
