(module "M12A05PMMPSF8001" (layer F.Cu)
  (descr "M12A-05PMMP-SF8001")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at -2.500 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -2.500 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "M12A05PMMPSF8001" (at -2.500 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.500 -2.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -5.000 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -2.500 2.5) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -2.500 -0) (size 1.500 1.500) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (model M12A-05PMMP-SF8001.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
