(module easyeda2kicad:CONN-TH_M3025R-1X4P (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value CONN-TH_M3025R-1X4P (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -4.50 0.00 0.00) (size 1.75 1.75) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.50 0.00 0.00) (size 1.75 1.75) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 1.50 0.00 0.00) (size 1.75 1.75) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 4.50 0.00 0.00) (size 1.75 1.75) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.1000231999999999))
	(pad "" thru_hole circle (at -2.35 4.32) (size 3.00 3.00) (drill 3.00) (layers *.Cu *.Mask))
	(pad "" thru_hole circle (at 2.35 4.32) (size 3.00 3.00) (drill 3.00) (layers *.Cu *.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/M3025R-1x4P/M3025R-1x4P.3dshapes/CONN-TH_M3025R-1X4P.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -3.950 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)