(module easyeda2kicad:PDIP-8_L9.6-W6.4-P2.54-LS7.9-BL-1 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -7.95) (layer F.SilkS))
	(fp_text value PDIP-8_L9.6-W6.4-P2.54-LS7.9-BL-1 (at 0 7.95) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 8 thru_hole circle (at -3.81 -3.95 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 7 thru_hole circle (at -1.27 -3.95 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 6 thru_hole circle (at 1.27 -3.95 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 5 thru_hole circle (at 3.81 -3.95 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 4 thru_hole circle (at 3.81 3.95 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 3 thru_hole circle (at 1.27 3.95 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at -1.27 3.95 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 1 thru_hole rect (at -3.81 3.95 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MAX3087CPA+/MAX3087CPA+.3dshapes/PDIP-8_L9.6-W6.4-P2.54-LS7.9-BL-1.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 3.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)