(module easyeda2kicad:TDFN-14_L3.0-W3.0-P0.40-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.43) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TDFN-14_L3.0-W3.0-P0.40-BL-EP (at 0 5.43) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -1.20 1.43 0.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.80 1.43 0.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.40 1.43 0.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.00 1.43 0.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 0.40 1.43 0.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 0.80 1.43 0.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.20 1.43 0.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 1.20 -1.43 0.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.80 -1.43 0.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 0.40 -1.43 0.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 0.00 -1.43 0.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -0.40 -1.43 0.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -0.80 -1.43 0.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -1.20 -1.43 0.00) (size 0.22 0.51) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.30 1.70) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MAX8630XETD20+T/MAX8630XETD20+T.3dshapes/TDFN-14_L3.0-W3.0-H0.8-P0.40-BL-EP.wrl"
		(offset (xyz -920.080 823.200 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)