(module easyeda2kicad:TQFN-16_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP1.5 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TQFN-16_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP1.5 (at 0 5.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.75 1.50 180.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.25 1.50 180.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.25 1.50 180.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.75 1.50 180.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.50 0.75 -90.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.50 0.25 -90.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.50 -0.25 -90.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 1.50 -0.75 -90.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.75 -1.50 0.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 0.25 -1.50 0.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -0.25 -1.50 0.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -0.75 -1.50 0.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -1.50 -0.75 90.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -1.50 -0.25 90.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at -1.50 0.25 90.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd rect (at -1.50 0.75 90.00) (size 0.25 0.60) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at 0.00 0.00 90.00) (size 1.50 1.50) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MAX98357AETE+T/MAX98357AETE+T.3dshapes/TQFN-16_L3.0-W3.0-P0.50-BL-EP1.5.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)