(module "MAXM10M00B" (layer F.Cu)
  (descr "MAX-M10M-00B-5")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MAXM10M00B" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at 4.750 4.4 90) (size 0.700 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 4.750 3.3 90) (size 0.800 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at 4.750 2.2 90) (size 0.800 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 4.750 1.1 90) (size 0.800 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 4.750 -0 90) (size 0.800 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 4.750 -1.1 90) (size 0.800 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 4.750 -2.2 90) (size 0.800 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 4.750 -3.3 90) (size 0.800 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 4.750 -4.4 90) (size 0.700 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -4.750 -4.4 90) (size 0.700 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -4.750 -3.3 90) (size 0.800 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -4.750 -2.2 90) (size 0.800 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -4.750 -1.1 90) (size 0.800 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -4.750 -0 90) (size 0.800 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -4.750 1.1 90) (size 0.800 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -4.750 2.2 90) (size 0.800 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -4.750 3.3 90) (size 0.800 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -4.750 4.4 90) (size 0.700 1.800) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model MAX-M10M-00B.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
