(module "MAXM17552AMBT" (layer F.Cu)
  (descr "M102A3+1_2021")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MAXM17552AMBT" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.150 -1 90) (size 0.250 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.150 -0.5 90) (size 0.250 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.150 -0 90) (size 0.250 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.150 0.5 90) (size 0.250 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.150 1 90) (size 0.250 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 1.150 1 90) (size 0.250 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 1.150 0.5 90) (size 0.250 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 1.150 -0 90) (size 0.250 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.150 -0.5 90) (size 0.250 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.150 -1 90) (size 0.250 0.600) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model MAXM17552AMB+T.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
