(module easyeda2kicad:OLGA-14_L4.3-W2.9-P0.60-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.8) (layer F.SilkS))
	(fp_text value OLGA-14_L4.3-W2.9-P0.60-TL (at 0 5.8) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd rect (at -0.95 -1.80 0.00) (size 0.66 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at 0.95 -1.80 0.00) (size 0.66 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.95 -1.20 0.00) (size 0.66 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at -0.95 -0.60 0.00) (size 0.66 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at 0.95 -1.20 0.00) (size 0.66 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at -0.95 0.00 0.00) (size 0.66 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at 0.95 -0.60 0.00) (size 0.66 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at -0.95 0.60 0.00) (size 0.66 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at 0.95 0.00 0.00) (size 0.66 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at -0.95 1.20 0.00) (size 0.66 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 0.95 0.60 0.00) (size 0.66 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at -0.95 1.80 0.00) (size 0.66 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.95 1.20 0.00) (size 0.66 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 0.95 1.80 0.00) (size 0.66 0.40) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)