(module easyeda2kicad:MBF_L4.8-W3.9-P2.50-LS6.7-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.8100000000000005) (layer F.SilkS))
	(fp_text value MBF_L4.8-W3.9-P2.50-LS6.7-BL (at 0 6.8100000000000005) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 3 smd rect (at -1.25 2.81 0.00) (size 0.91 2.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 1.25 2.81 0.00) (size 0.91 2.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -1.25 -2.81 0.00) (size 0.91 2.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at 1.25 -2.81 0.00) (size 0.91 2.16) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(fp_text user + (at -1.79 1.54 0.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user S (at 0.63 -0.86 -90.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user S (at -1.87 -0.86 -90.00) (layer F.SilkS))
	(fp_text user - (at 1.71 0.46 180.00) (layer F.SilkS))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MB10F/MB10F.3dshapes/MBF_L4.8-W3.9-H1.4-LS6.8-P2.50.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 180))
	)
)