(module easyeda2kicad:TO-220AB-3_L10.4-W4.6-P2.54-T (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.54) (layer F.SilkS))
	(fp_text value TO-220AB-3_L10.4-W4.6-P2.54-T (at 0 6.54) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole oval (at 0.00 0.00 -90.00) (size 2.00 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 3 thru_hole oval (at 0.00 2.54 -90.00) (size 2.00 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(pad 1 thru_hole rect (at 0.00 -2.54 -90.00) (size 2.00 2.50) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.3999972))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MBR20100CT/MBR20100CT.3dshapes/TO-220AB-3_L10.4-W4.6-H9.2-P2.54.wrl"
		(offset (xyz 0.680 -0.000 4.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 90))
	)
)