(module MCP41010T-I&slash_SN (layer F.Cu) (tedit 6539E7D8)
  (fp_text reference REF** (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value SOIC8-N_MC_MCH (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user * (at -2.6162 -3.6068) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -2.3622 -1.905) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.3622 -0.635) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.3622 0.635) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.3622 1.905) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.3622 1.905) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.3622 0.635) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.3622 -0.635) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.3622 -1.905) (size 1.9812 0.5588) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
