(module DF40C-100DS-0.4V51 (layer F.Cu) (tedit 642D2172)
  (fp_text reference REF** (at 0 -2.75) (layer F.SilkS))
  (fp_text value " " (at 0 0) (layer F.SilkS))
  (pad 1 smd rect (at -9.799998 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -9.799998 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -9.399999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -9.399999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -9 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -9 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at -8.599998 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at -8.599998 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at -8.199999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at -8.199999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at -7.8 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at -7.8 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at -7.399998 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at -7.399998 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at -6.999999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -6.999999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 17 smd rect (at -6.599999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 18 smd rect (at -6.599999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 19 smd rect (at -6.2 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 20 smd rect (at -6.2 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 21 smd rect (at -5.799999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 22 smd rect (at -5.799999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 23 smd rect (at -5.399999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 24 smd rect (at -5.399999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 25 smd rect (at -5 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 26 smd rect (at -5 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 27 smd rect (at -4.599998 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 28 smd rect (at -4.599998 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 29 smd rect (at -4.199999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 30 smd rect (at -4.199999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 31 smd rect (at -3.8 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 32 smd rect (at -3.8 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 33 smd rect (at -3.399998 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 34 smd rect (at -3.399998 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 35 smd rect (at -2.999999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 36 smd rect (at -2.999999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 37 smd rect (at -2.6 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 38 smd rect (at -2.6 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 39 smd rect (at -2.200001 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 40 smd rect (at -2.200001 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 41 smd rect (at -1.799999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 42 smd rect (at -1.799999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 43 smd rect (at -1.4 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 44 smd rect (at -1.4 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 45 smd rect (at -1.000001 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 46 smd rect (at -1.000001 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 47 smd rect (at -0.599999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 48 smd rect (at -0.599999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 49 smd rect (at -0.2 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 50 smd rect (at -0.2 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 51 smd rect (at 0.2 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 52 smd rect (at 0.2 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 53 smd rect (at 0.600001 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 54 smd rect (at 0.600001 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 55 smd rect (at 1.000001 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 56 smd rect (at 1.000001 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 57 smd rect (at 1.4 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 58 smd rect (at 1.4 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 59 smd rect (at 1.799999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 60 smd rect (at 1.799999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 61 smd rect (at 2.200001 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 62 smd rect (at 2.200001 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 63 smd rect (at 2.6 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 64 smd rect (at 2.6 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 65 smd rect (at 2.999999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 66 smd rect (at 2.999999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 67 smd rect (at 3.400001 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 68 smd rect (at 3.400001 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 69 smd rect (at 3.8 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 70 smd rect (at 3.8 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 71 smd rect (at 4.199999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 72 smd rect (at 4.199999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 73 smd rect (at 4.599998 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 74 smd rect (at 4.599998 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 75 smd rect (at 5 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 76 smd rect (at 5 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 77 smd rect (at 5.399999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 78 smd rect (at 5.399999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 79 smd rect (at 5.799999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 80 smd rect (at 5.799999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 81 smd rect (at 6.2 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 82 smd rect (at 6.2 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 83 smd rect (at 6.599999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 84 smd rect (at 6.599999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 85 smd rect (at 6.999999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 86 smd rect (at 6.999999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 87 smd rect (at 7.4 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 88 smd rect (at 7.4 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 89 smd rect (at 7.8 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 90 smd rect (at 7.8 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 91 smd rect (at 8.199999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 92 smd rect (at 8.199999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 93 smd rect (at 8.599998 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 94 smd rect (at 8.599998 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 95 smd rect (at 9 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 96 smd rect (at 9 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 97 smd rect (at 9.399999 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 98 smd rect (at 9.399999 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 99 smd rect (at 9.799998 -1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 100 smd rect (at 9.799998 1.539999) (size 0.2286 0.7112) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
)
