(module easyeda2kicad:SW-TH_MDS6500AL02LS (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SW-TH_MDS6500AL02LS (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 2 thru_hole circle (at -2.54 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 3 thru_hole circle (at 0.00 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(pad 1 thru_hole circle (at 2.54 0.00 0.00) (size 2.20 2.20) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.5999967999999998))
	(fp_text user c (at -0.60 -2.64 0.00) (layer F.SilkS))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MDS6500AL02LS/MDS6500AL02LS.3dshapes/SW-TH_MDS6500AL02LS.wrl"
		(offset (xyz 0.000 4.650 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)