(module easyeda2kicad:FBP4L_L1.0-W1.0-P0.65-BL-EP (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.32) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FBP4L_L1.0-W1.0-P0.65-BL-EP (at 0 4.32) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd custom (at -0.32 0.32 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.15 0.2)(xy -0.15 0.2)(xy -0.15 -0.2)(xy -0.15 -0.2)(xy 0.15 0.1)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 3 smd custom (at 0.32 -0.32 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.14 -0.21)(xy 0.16 -0.21)(xy 0.16 0.14)(xy 0.16 0.14)(xy 0.11 0.14)(xy -0.14 -0.11)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 4 smd custom (at -0.32 -0.32 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy -0.15 0.14)(xy -0.15 -0.21)(xy 0.15 -0.21)(xy 0.15 -0.16)(xy 0.15 -0.11)(xy -0.1 0.14)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 2 smd custom (at 0.32 0.32 0.00) (size 0.01 0.01) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
		(primitives 
			(gr_poly 
				(pts (xy 0.16 -0.15)(xy 0.16 0.2)(xy -0.14 0.2)(xy -0.14 0.2)(xy -0.14 0.1)(xy 0.11 -0.15)
				) 
				(width 0.1) 
			)
		)
	)
	(pad 5 smd rect (at -0.00 -0.00 45.00) (size 0.48 0.48) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ME6211C28U4AG-N/ME6211C28U4AG-N.3dshapes/FBP4L_L1.0-W1.0-P0.65-BL-EP.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)