(module easyeda2kicad:RES-TH_L9.0-W5.0-P5.00-D0.6-S4.40 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.5) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-TH_L9.0-W5.0-P5.00-D0.6-S4.40 (at 0 6.5) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -2.50 -2.50 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(pad 2 thru_hole circle (at 2.50 2.50 0.00) (size 1.80 1.80) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9999979999999999))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MF0703002M4BP0FPT0/MF0703002M4BP0FPT0.3dshapes/RES-TH_L9.0-W5.0-H12.0-P5.00-D0.5-S5.00.wrl"
		(offset (xyz -0.000 0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)