(module easyeda2kicad:RES-TH_L12.5-W5.1-P7.50-D1.2-S2.20 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.1) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-TH_L12.5-W5.1-P7.50-D1.2-S2.20 (at 0 5.1) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -3.75 -1.10 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(pad 2 thru_hole circle (at 3.75 1.10 0.00) (size 2.00 2.00) (layers *.Cu *.Mask)(drill 1.199896))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MF1101005M4EN0CSB0/MF1101005M4EN0CSB0.3dshapes/CAP-TH_BD12.5-W5.1-P7.50-S2.20.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)