(module "MFLSMF30016X2" (layer F.Cu)
  (descr "MF-LSMF300/16X-2-1")
  (tags "Resettable Fuse")
  (attr smd)
  (fp_text reference F** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MFLSMF30016X2" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -3.300 -0 0) (size 2.000 5.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at 3.300 -0 0) (size 2.000 5.300) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model MF-LSMF300_16X-2.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz -90 0 0))
  )
)
