(module easyeda2kicad:RES-TH_BD2.2-L6.5-P10.50-D0.6 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr through_hole)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.0) (layer F.SilkS))
	(fp_text value RES-TH_BD2.2-L6.5-P10.50-D0.6 (at 0 4.0) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 thru_hole circle (at -5.25 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(pad 2 thru_hole circle (at 5.25 0.00 0.00) (size 1.60 1.60) (layers *.Cu *.Mask)(drill 0.9144))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MFR-25FTF52-4R7/MFR-25FTF52-4R7.3dshapes/RES-TH_BD2.2-L6.5-P10.50.wrl"
		(offset (xyz -0.000 -0.000 0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 0))
	)
)