(module MIC_ICS-43434 (layer F.Cu) (tedit 65434D77)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -0.3348775 -2.2591345 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MIC_ICS-43434 (at 1.2977065 2.1569595 0) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.9 -1.361) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -0.9 -0.539) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd custom (at -0.0155 1.383) (size 0.1 0.1) (layers F.Cu)
    (zone_connect 2) (options (clearance outline) (anchor rect))
    (primitives
      (gr_poly
        (pts
          (xy 0.0055 -1.483)
          (xy 0.0055 -1.183)
          (xy -0.0205 -1.182)
          (xy -0.0465 -1.18)
          (xy -0.0725 -1.177)
          (xy -0.0985 -1.172)
          (xy -0.1235 -1.166)
          (xy -0.1495 -1.159)
          (xy -0.1735 -1.15)
          (xy -0.1975 -1.14)
          (xy -0.2215 -1.129)
          (xy -0.2445 -1.116)
          (xy -0.2665 -1.102)
          (xy -0.2885 -1.088)
          (xy -0.3095 -1.072)
          (xy -0.3295 -1.055)
          (xy -0.3485 -1.037)
          (xy -0.3665 -1.018)
          (xy -0.3835 -0.998)
          (xy -0.3995 -0.977)
          (xy -0.4135 -0.955)
          (xy -0.4275 -0.933)
          (xy -0.4405 -0.91)
          (xy -0.4515 -0.886)
          (xy -0.4615 -0.862)
          (xy -0.4705 -0.838)
          (xy -0.4775 -0.812)
          (xy -0.4835 -0.787)
          (xy -0.4885 -0.761)
          (xy -0.4915 -0.735)
          (xy -0.4935 -0.709)
          (xy -0.4945 -0.683)
          (xy -0.4945 -0.663)
          (xy -0.4935 -0.636)
          (xy -0.4915 -0.61)
          (xy -0.4885 -0.583)
          (xy -0.4835 -0.557)
          (xy -0.4775 -0.531)
          (xy -0.4695 -0.505)
          (xy -0.4605 -0.48)
          (xy -0.4505 -0.456)
          (xy -0.4385 -0.431)
          (xy -0.4265 -0.408)
          (xy -0.4125 -0.385)
          (xy -0.3975 -0.363)
          (xy -0.3805 -0.342)
          (xy -0.3635 -0.322)
          (xy -0.3455 -0.302)
          (xy -0.3255 -0.284)
          (xy -0.3055 -0.267)
          (xy -0.2845 -0.25)
          (xy -0.2625 -0.235)
          (xy -0.2395 -0.221)
          (xy -0.2165 -0.209)
          (xy -0.1915 -0.197)
          (xy -0.1675 -0.187)
          (xy -0.1425 -0.178)
          (xy -0.1165 -0.17)
          (xy -0.0905 -0.164)
          (xy -0.0645 -0.159)
          (xy -0.0375 -0.156)
          (xy -0.0115 -0.154)
          (xy 0.0155 -0.153)
          (xy 0.0255 -0.153)
          (xy 0.0515 -0.154)
          (xy 0.0775 -0.156)
          (xy 0.1035 -0.159)
          (xy 0.1295 -0.164)
          (xy 0.1545 -0.17)
          (xy 0.1805 -0.177)
          (xy 0.2045 -0.186)
          (xy 0.2285 -0.196)
          (xy 0.2525 -0.207)
          (xy 0.2755 -0.22)
          (xy 0.2975 -0.234)
          (xy 0.3195 -0.248)
          (xy 0.3405 -0.264)
          (xy 0.3605 -0.281)
          (xy 0.3795 -0.299)
          (xy 0.3975 -0.318)
          (xy 0.4145 -0.338)
          (xy 0.4305 -0.359)
          (xy 0.4445 -0.381)
          (xy 0.4585 -0.403)
          (xy 0.4715 -0.426)
          (xy 0.4825 -0.45)
          (xy 0.4925 -0.474)
          (xy 0.5015 -0.498)
          (xy 0.5085 -0.524)
          (xy 0.5145 -0.549)
          (xy 0.5195 -0.575)
          (xy 0.5225 -0.601)
          (xy 0.5245 -0.627)
          (xy 0.5255 -0.653)
          (xy 0.5255 -0.683)
          (xy 0.5245 -0.709)
          (xy 0.5225 -0.735)
          (xy 0.5195 -0.761)
          (xy 0.5145 -0.787)
          (xy 0.5085 -0.812)
          (xy 0.5015 -0.838)
          (xy 0.4925 -0.862)
          (xy 0.4825 -0.886)
          (xy 0.4715 -0.91)
          (xy 0.4585 -0.933)
          (xy 0.4445 -0.955)
          (xy 0.4305 -0.977)
          (xy 0.4145 -0.998)
          (xy 0.3975 -1.018)
          (xy 0.3795 -1.037)
          (xy 0.3605 -1.055)
          (xy 0.3405 -1.072)
          (xy 0.3195 -1.088)
          (xy 0.2975 -1.102)
          (xy 0.2755 -1.116)
          (xy 0.2525 -1.129)
          (xy 0.2285 -1.14)
          (xy 0.2045 -1.15)
          (xy 0.1805 -1.159)
          (xy 0.1545 -1.166)
          (xy 0.1295 -1.172)
          (xy 0.1035 -1.177)
          (xy 0.0775 -1.18)
          (xy 0.0515 -1.182)
          (xy 0.0255 -1.183)
          (xy 0.0255 -1.483)
          (xy 0.0355 -1.483)
          (xy 0.0765 -1.482)
          (xy 0.1185 -1.479)
          (xy 0.1595 -1.473)
          (xy 0.1995 -1.466)
          (xy 0.2395 -1.456)
          (xy 0.2795 -1.444)
          (xy 0.3185 -1.431)
          (xy 0.3565 -1.415)
          (xy 0.3945 -1.397)
          (xy 0.4305 -1.377)
          (xy 0.4655 -1.356)
          (xy 0.4995 -1.332)
          (xy 0.5325 -1.307)
          (xy 0.5645 -1.28)
          (xy 0.5945 -1.252)
          (xy 0.6225 -1.222)
          (xy 0.6495 -1.19)
          (xy 0.6745 -1.157)
          (xy 0.6985 -1.123)
          (xy 0.7195 -1.088)
          (xy 0.7395 -1.052)
          (xy 0.7575 -1.014)
          (xy 0.7735 -0.976)
          (xy 0.7865 -0.937)
          (xy 0.7985 -0.897)
          (xy 0.8085 -0.857)
          (xy 0.8155 -0.817)
          (xy 0.8215 -0.776)
          (xy 0.8245 -0.734)
          (xy 0.8255 -0.693)
          (xy 0.8255 -0.663)
          (xy 0.8245 -0.621)
          (xy 0.8215 -0.578)
          (xy 0.8155 -0.536)
          (xy 0.8075 -0.495)
          (xy 0.7975 -0.453)
          (xy 0.7855 -0.413)
          (xy 0.7715 -0.373)
          (xy 0.7555 -0.334)
          (xy 0.7375 -0.295)
          (xy 0.7165 -0.258)
          (xy 0.6945 -0.222)
          (xy 0.6705 -0.187)
          (xy 0.6445 -0.153)
          (xy 0.6175 -0.121)
          (xy 0.5885 -0.09)
          (xy 0.5575 -0.061)
          (xy 0.5255 -0.034)
          (xy 0.4915 -0.008)
          (xy 0.4565 0.016)
          (xy 0.4205 0.038)
          (xy 0.3835 0.059)
          (xy 0.3445 0.077)
          (xy 0.3055 0.093)
          (xy 0.2655 0.107)
          (xy 0.2255 0.119)
          (xy 0.1835 0.129)
          (xy 0.1425 0.137)
          (xy 0.1005 0.143)
          (xy 0.0575 0.146)
          (xy 0.0155 0.147)
          (xy 0.0055 0.147)
          (xy -0.0365 0.146)
          (xy -0.0785 0.143)
          (xy -0.1195 0.137)
          (xy -0.1605 0.13)
          (xy -0.2015 0.12)
          (xy -0.2415 0.108)
          (xy -0.2815 0.094)
          (xy -0.3195 0.078)
          (xy -0.3575 0.06)
          (xy -0.3945 0.04)
          (xy -0.4305 0.018)
          (xy -0.4645 -0.006)
          (xy -0.4975 -0.031)
          (xy -0.5295 -0.058)
          (xy -0.5605 -0.087)
          (xy -0.5895 -0.118)
          (xy -0.6165 -0.15)
          (xy -0.6415 -0.183)
          (xy -0.6655 -0.217)
          (xy -0.6875 -0.253)
          (xy -0.7075 -0.29)
          (xy -0.7255 -0.328)
          (xy -0.7415 -0.366)
          (xy -0.7555 -0.406)
          (xy -0.7675 -0.446)
          (xy -0.7775 -0.487)
          (xy -0.7845 -0.528)
          (xy -0.7905 -0.569)
          (xy -0.7935 -0.611)
          (xy -0.7945 -0.653)
          (xy -0.7945 -0.683)
          (xy -0.7935 -0.725)
          (xy -0.7905 -0.767)
          (xy -0.7845 -0.808)
          (xy -0.7775 -0.849)
          (xy -0.7675 -0.89)
          (xy -0.7555 -0.93)
          (xy -0.7415 -0.97)
          (xy -0.7255 -1.008)
          (xy -0.7075 -1.046)
          (xy -0.6875 -1.083)
          (xy -0.6655 -1.119)
          (xy -0.6415 -1.153)
          (xy -0.6165 -1.186)
          (xy -0.5895 -1.218)
          (xy -0.5605 -1.249)
          (xy -0.5295 -1.278)
          (xy -0.4975 -1.305)
          (xy -0.4645 -1.33)
          (xy -0.4305 -1.354)
          (xy -0.3945 -1.376)
          (xy -0.3575 -1.396)
          (xy -0.3195 -1.414)
          (xy -0.2815 -1.43)
          (xy -0.2415 -1.444)
          (xy -0.2015 -1.456)
          (xy -0.1605 -1.466)
          (xy -0.1195 -1.473)
          (xy -0.0785 -1.479)
          (xy -0.0365 -1.482)
          (xy 0.0055 -1.483)
        ) (width 0.001)
      )
    )
  )
  (pad 4 smd rect (at 0.9 -0.539) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at 0.9 -1.361) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at 0.0 -1.361) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at 0.0 0.713) (size 0.5 0.5) (drill 0.5) (layers *.Cu *.Mask))
)