(module MIC_SPH0641LU4H-1 (layer F.Cu) (tedit 624AC4D5)
  (fp_text reference REF** (at -0.14204 -3.18811) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MIC_SPH0641LU4H-1 (at 4.83548 1.73759) (layer F.Fab))
  (pad 1 smd rect (at -0.8375 -2.074) (size 0.725 0.522) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.8375 -1.252) (size 0.725 0.522) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.8375 -2.074) (size 0.725 0.522) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.8375 -1.252) (size 0.725 0.522) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.625 1.625) (drill 1.025) (layers *.Cu *.Mask)
    (zone_connect 0))
)
