(module MIC_SPH0645LM4H-B (layer F.Cu) (tedit 6358EE70)
  (fp_text reference REF** (at -0.181918 -3.095393) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MIC_SPH0645LM4H-B (at 0 2.4) (layer F.Fab))
  (pad 2 smd rect (at -0.9 -1.252) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -0.9 -2.074) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0 -2.074) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 0.9 -2.074) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at 0.9 -1.252) (size 0.6 0.522) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at 0 0) (size 1.7 1.7) (drill 1.1) (layers *.Cu F.Paste F.Mask))
)
