(module "MIKROE4319" (layer F.Cu)
  (descr "MIKROE-4319-1")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MIKROE4319" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -7.610 12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -7.610 -12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -5.070 12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -5.070 -12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -2.530 12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -2.530 -12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.010 12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.010 -12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 2.550 12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 2.550 -12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 5.090 12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 5.090 -12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 7.630 12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 7.630 -12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 10.170 12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at 10.170 -12.88 0) (size 1.300 3.000) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad MH1 np_thru_hole circle (at -9.270 11.1) (size 1.4 1.4) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad MH2 np_thru_hole circle (at -9.270 -12.1) (size 1.4 1.4) (drill 1.4) (layers *.Cu *.Mask))
  (model MIKROE-4319.stp
    (at (xyz 0 0 0.17322835021132))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
