(module easyeda2kicad:SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -6.87) (layer F.SilkS))
	(fp_text value SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL (at 0 6.87) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 1 smd oval (at -4.45 2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd oval (at -3.18 2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd oval (at -1.91 2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd oval (at -0.63 2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd oval (at 0.63 2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd oval (at 1.90 2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd oval (at 3.17 2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd oval (at 4.44 2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 16 smd oval (at -4.45 -2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd oval (at -3.18 -2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd oval (at -1.91 -2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd oval (at -0.63 -2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd oval (at 0.63 -2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd oval (at 1.90 -2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd oval (at 3.17 -2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd oval (at 4.44 -2.87 0.00) (size 0.56 1.75) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MIX3007/MIX3007.3dshapes/SOP-16_L9.9-W3.9-H1.5-LS6.0-P1.27.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)