(module easyeda2kicad:QFN-16_L4.0-W4.0-P0.65-BL-EP2.7 (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -5.95) (layer F.SilkS))
	(fp_text value QFN-16_L4.0-W4.0-P0.65-BL-EP2.7 (at 0 5.95) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad 16 smd rect (at -1.95 0.99 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 15 smd rect (at -1.95 0.34 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 14 smd rect (at -1.95 -0.31 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 13 smd rect (at -1.95 -0.96 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 5 smd rect (at 1.95 0.99 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 6 smd rect (at 1.95 0.34 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 7 smd rect (at 1.95 -0.31 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 8 smd rect (at 1.95 -0.96 0.00) (size 1.00 0.35) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 1 smd rect (at -0.97 1.95 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 2 smd rect (at -0.31 1.95 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 3 smd rect (at 0.34 1.95 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 4 smd rect (at 0.99 1.95 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 9 smd rect (at 0.99 -1.95 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 10 smd rect (at 0.34 -1.95 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 11 smd rect (at -0.31 -1.95 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 12 smd rect (at -0.96 -1.95 0.00) (size 0.35 1.00) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad 17 smd rect (at 0.00 0.00 0.00) (size 1.95 1.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/ML/ML.3dshapes/QFN-16_L4.0-W4.0-H1.0-P0.65.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)