(module "MLPFNRG01D3" (layer F.Cu)
  (descr "CSPG package")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MLPFNRG01D3" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd circle (at -0.577 0.25 90) (size 0.220 0.220) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at 0.000 0.25 90) (size 0.220 0.220) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A3 smd circle (at 0.577 0.25 90) (size 0.220 0.220) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -0.577 -0.25 90) (size 0.220 0.220) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at 0.000 -0.25 90) (size 0.220 0.220) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B3 smd circle (at 0.577 -0.25 90) (size 0.220 0.220) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model MLPF-NRG-01D3.stp
    (at (xyz 0 0 0.0082677162773027))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
