(module "MMA8452QR1" (layer F.Cu)
  (descr "MMA8452QR1-3")
  (tags "Accelerometer")
  (attr smd)
  (fp_text reference AC** (at 0.000 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MMA8452QR1" (at 0.000 0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.275 -1 90) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -1.275 -0.5 90) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -1.275 -0 90) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -1.275 0.5 90) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.275 1 90) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at -0.500 1.275 0) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 0.000 1.275 0) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 0.500 1.275 0) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 9 smd rect (at 1.275 1 90) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 10 smd rect (at 1.275 0.5 90) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 11 smd rect (at 1.275 -0 90) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 12 smd rect (at 1.275 -0.5 90) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 13 smd rect (at 1.275 -1 90) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 14 smd rect (at 0.500 -1.275 0) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 15 smd rect (at 0.000 -1.275 0) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 16 smd rect (at -0.500 -1.275 0) (size 0.305 0.813) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model MMA8452QR1.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
