(module easyeda2kicad:FLIPCHIP-4_L0.8-W0.8-R2-C2-P0.40-TL (layer F.Cu) (tedit 5DC5F6A4)
	(attr smd)
	(fp_text reference REF** (at 0 -4.2) (layer F.SilkS))
	(fp_text value FLIPCHIP-4_L0.8-W0.8-R2-C2-P0.40-TL (at 0 4.2) (layer F.Fab))
	(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab))
	(pad A1 smd circle (at -0.20 -0.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad A2 smd circle (at 0.20 -0.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B1 smd circle (at -0.20 0.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(pad B2 smd circle (at 0.20 0.20 0.00) (size 0.20 0.20) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
	(model "/Users/natarius/Downloads/lcsc_staging/outputs/kicad_parts/MMC5603NJ/MMC5603NJ.3dshapes/FLIPCHIP-4_L0.8-W0.8-R2-C2-P0.40-TL.wrl"
		(offset (xyz 0.000 -0.000 -0.000))
		(scale (xyz 1 1 1))
		(rotate (xyz 0 0 270))
	)
)