(module "MMC5603NJ" (layer F.Cu)
  (descr "MMC5603NJ-4")
  (tags "Integrated Circuit")
  (attr smd)
  (fp_text reference IC** (at -0.170 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at -0.170 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MMC5603NJ" (at -0.170 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad A1 smd circle (at -0.200 -0.2 90) (size 0.230 0.230) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad A2 smd circle (at 0.200 -0.2 90) (size 0.230 0.230) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B1 smd circle (at -0.200 0.2 90) (size 0.230 0.230) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad B2 smd circle (at 0.200 0.2 90) (size 0.230 0.230) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model MMC5603NJ.stp
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 0))
  )
)
