(module "MMCXJPHSTTH1" (layer F.Cu)
  (descr "MMCX-J-P-H-ST-TH1-5")
  (tags "Connector")
  (fp_text reference J** (at 0.000 -0) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 -0) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MMCXJPHSTTH1" (at 0.000 -0) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 thru_hole rect (at 0.000 -0) (size 1.150 1.150) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -1.270 -1.27) (size 1.365 1.365) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.270 1.27) (size 1.365 1.365) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.270 1.27) (size 1.365 1.365) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.270 -1.27) (size 1.365 1.365) (drill 0.84) (layers *.Cu *.Mask))
  (model MMCX-J-P-H-ST-TH1.stp
    (at (xyz 0 0 0.0051181100484893))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 -180 0))
  )
)
