(module "MMICT390200012" (layer F.Cu)
  (descr "MMICT3902-00-012-1")
  (tags "Integrated Circuit")
  (fp_text reference IC** (at 0.000 0.287) (layer F.SilkS))
  (fp_text user %R (at 0.000 0.287) (layer F.Fab))
  (fp_text value "MMICT390200012" (at 0.000 0.287) (layer F.SilkS) hide)
  (pad 1 smd rect (at -1.364 0.838 0) (size 0.522 0.725) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -0.542 0.838 0) (size 0.522 0.725) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd circle (at 0.710 -0 90) (size 1.625 1.625) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -0.542 -0.837 0) (size 0.522 0.725) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at -1.364 -0.837 0) (size 0.522 0.725) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 np_thru_hole circle (at 0.710 -0) (size 1.025 1.025) (drill 1.025) (layers *.Cu *.Mask))
  (model MMICT3902-00-012.stp
    (at (xyz 0 0.00039370077860168 0.0098425196850394))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 90 0 90))
  )
)
