(module MODULE_1085 (layer F.Cu) (tedit 6973CF7C)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -9.775 -10.775 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_1085 (at -5.965 10.775 0) (layer F.Fab))
  (pad JP2_6 thru_hole circle (at 6.35 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad JP2_5 thru_hole circle (at 3.81 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad JP2_4 thru_hole circle (at 1.27 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad JP2_3 thru_hole circle (at -1.27 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad JP2_2 thru_hole circle (at -3.81 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad JP2_1 thru_hole circle (at -6.35 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH1 thru_hole circle (at -10.16 -6.35) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 thru_hole circle (at 10.16 -6.35) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH3 thru_hole circle (at -10.16 6.35) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH4 thru_hole circle (at 10.16 6.35) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad JP1_6 thru_hole circle (at 6.35 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad JP1_5 thru_hole circle (at 3.81 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad JP1_4 thru_hole circle (at 1.27 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad JP1_3 thru_hole circle (at -1.27 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad JP1_2 thru_hole circle (at -3.81 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad JP1_1 thru_hole circle (at -6.35 -6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
)