(module MODULE_113991054 (layer F.Cu) (tedit 64D259D4)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -5.715 -13.135 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_113991054 (at 1.27 11.615 0) (layer F.Fab))
  (pad 11 thru_hole circle (at 7.62 0.0635) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 10 thru_hole circle (at 7.62 2.6035) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 9 thru_hole circle (at 7.62 5.1435) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 7.62 7.6835) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 12 thru_hole circle (at 7.62 -2.4765) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 13 thru_hole circle (at 7.62 -5.0165) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 14 thru_hole circle (at 7.62 -7.5565) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at -7.62 0.0635) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at -7.62 2.6035) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at -7.62 5.1435) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at -7.62 7.6835) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -7.62 -2.4765) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -7.62 -5.0165) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 thru_hole rect (at -7.62 -7.5565) (size 1.358 1.358) (drill 0.85) (layers *.Cu *.Mask))
)