(module MODULE_2465 (layer F.Cu) (tedit 64704858)
  (fp_text reference REF** (at 0 -12.705) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_2465 (at 0 12.565) (layer F.Fab))
  (pad 1 thru_hole rect (at -5.207 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 2 thru_hole circle (at -2.667 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 3 thru_hole circle (at -0.127 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 4 thru_hole circle (at 2.413 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 5 thru_hole circle (at 4.953 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 6 thru_hole circle (at 7.493 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 7 thru_hole circle (at 10.033 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 8 thru_hole circle (at 12.573 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P2 thru_hole circle (at -15.494 -8.89) (size 3.516 3.516) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad P1 thru_hole circle (at -15.494 8.89) (size 3.516 3.516) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask))
)
