(module MODULE_254 (layer F.Cu) (tedit 6530E036)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -12.065 -14.605 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_254 (at -8.89 14.605 0) (layer F.Fab))
  (pad 8 thru_hole circle (at 14.351 8.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 14.351 6.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 14.351 3.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 14.351 1.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at 14.351 -3.81) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 14.351 -1.27) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at 14.351 -6.35) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole circle (at 14.351 -8.89) (size 1.53 1.53) (drill 1.02) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad None np_thru_hole circle (at -13.335 -10.16) (size 2.2 2.2) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 6.985 -10.16) (size 2.2 2.2) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 6.985 10.16) (size 2.2 2.2) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -13.335 10.16) (size 2.2 2.2) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
)