(module MODULE_3013 (layer F.Cu) (tedit 6973D30C)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -8.505 -10.775 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_3013 (at -4.695 10.775 0) (layer F.Fab))
  (pad SH1 thru_hole circle (at -8.89 -6.35) (size 3.2 3.2) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 thru_hole circle (at 8.89 -6.35) (size 3.2 3.2) (drill 2.5) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole rect (at -8.89 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -6.35 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -3.81 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at -1.27 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 1.27 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.35 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 3.81 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 8.89 6.35) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "Vin" (at -9.66 5.08) (layer F.Fab))
  (fp_text user "GND" (at -7.37 8.39) (layer F.Fab))
  (fp_text user "SCL" (at -4.83 5.08) (layer F.Fab))
  (fp_text user "SDA" (at -2.29 8.39) (layer F.Fab))
  (fp_text user "BAT" (at 0.5 5.08) (layer F.Fab))
  (fp_text user "32K" (at 3.04 8.39) (layer F.Fab))
  (fp_text user "SQW" (at 5.08 5.08) (layer F.Fab))
  (fp_text user "!RST" (at 7.87 8.39) (layer F.Fab))
)