(module MODULE_4415 (layer F.Cu) (tedit 65C280F5)
  (descr "")
  (fp_text reference REF** (at -9.775 -14.585 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_4415 (at -5.965 14.585 0) (layer F.Fab))
  (pad SH1 thru_hole circle (at -10.16 10.16) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH2 thru_hole circle (at 10.16 10.16) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH3 thru_hole circle (at 10.16 -10.16) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad SH4 thru_hole circle (at -10.16 -10.16) (size 3.556 3.556) (drill 2.54) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 thru_hole circle (at -1.27 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 thru_hole circle (at 1.27 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 thru_hole circle (at -1.27 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 thru_hole circle (at 1.27 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 thru_hole circle (at -3.81 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 thru_hole circle (at -6.35 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 thru_hole circle (at 3.81 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 thru_hole circle (at 6.35 -10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 thru_hole circle (at -3.81 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 1 thru_hole circle (at -6.35 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 thru_hole circle (at 3.81 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 thru_hole circle (at 6.35 10.16) (size 1.508 1.508) (drill 1.0) (layers *.Cu *.Mask) (solder_mask_margin 0.102))
  (fp_text user "VIN" (at -7.239 12.319) (layer F.Fab))
  (fp_text user "3VO" (at -4.826 8.89) (layer F.Fab))
  (fp_text user "GND" (at -2.286 12.319) (layer F.Fab))
  (fp_text user "SCL" (at 0.381 8.89) (layer F.Fab))
  (fp_text user "SDA" (at 3.175 12.319) (layer F.Fab))
  (fp_text user "RST" (at 5.461 8.89) (layer F.Fab))
  (fp_text user "GND" (at -7.366 -7.62) (layer F.Fab))
  (fp_text user "PPS" (at -4.826 -11.43) (layer F.Fab))
  (fp_text user "VIN" (at -2.032 -7.62) (layer F.Fab))
  (fp_text user "RXI" (at 0.254 -11.43) (layer F.Fab))
  (fp_text user "TXO" (at 2.794 -7.62) (layer F.Fab))
  (fp_text user "WAKE" (at 4.826 -11.43) (layer F.Fab))
)