(module MODULE_ABX00027 (layer F.Cu) (tedit 68098F3B)
  (descr "")
  (attr smd)
  (fp_text reference REF** (at -18.825 -11.525 0) (layer F.SilkS))
  (fp_text value MODULE_ABX00027 (at -12.475 11.205 0) (layer F.Fab))
  (pad None np_thru_hole circle (at -20.73 7.62) (size 1.651 1.651) (drill 1.651) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at -20.73 -7.62) (size 1.651 1.651) (drill 1.651) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 19.91 -7.62) (size 1.651 1.651) (drill 1.651) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad None np_thru_hole circle (at 19.91 7.62) (size 1.651 1.651) (drill 1.651) (layers *.Cu *.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -18.19 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 2 smd rect (at -15.65 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 3 smd rect (at -13.11 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 4 smd rect (at -10.57 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 5 smd rect (at -8.03 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 6 smd rect (at -5.49 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 7 smd rect (at -2.95 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 8 smd rect (at -0.41 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 9 smd rect (at 2.13 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 10 smd rect (at 4.67 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 11 smd rect (at 7.21 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 12 smd rect (at 9.75 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 13 smd rect (at 12.29 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 14 smd rect (at 14.83 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 15 smd rect (at 17.37 9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 16 smd rect (at 17.37 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 17 smd rect (at 14.83 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 18 smd rect (at 12.29 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 19 smd rect (at 9.75 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 20 smd rect (at 7.21 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 21 smd rect (at 4.67 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 22 smd rect (at 2.13 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 23 smd rect (at -0.41 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 24 smd rect (at -2.95 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 25 smd rect (at -5.49 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 26 smd rect (at -8.03 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 27 smd rect (at -10.57 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 28 smd rect (at -13.11 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 29 smd rect (at -15.65 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
  (pad 30 smd rect (at -18.19 -9.1) (size 1.56 2.0) (layers F.Cu F.Mask F.Paste) (solder_mask_margin 0.102))
)